附件1：报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 常大询[2024]0056号 |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区综合楼消火栓管网维修 |
| 投标报价（元）（含税价） | 小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

 附件2：分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 消火栓钢管敷设 | 材质：热浸镀锌钢管; 型号:DN100;连接方式：沟槽式连接或焊接连接;含管配件、镀锌支架制作安装、试压、冲洗；红色调和漆一道。 | 米 | 300 |  |  |
| 2 | 消火栓钢管敷设 | 材质：热浸镀锌钢管; 型号:DN65; 连接方式：沟槽式连接或焊接连接;含管配件、镀锌支架安装、试压、冲洗；红色调和漆一道。 | 米 | 16 |  |  |
| 3 | 室内消火栓拆除安装 | 原室内消火栓箱体拆除；利用旧箱体，灭火器、水带、枪头不换，室内消火栓头更换。 | 套 | 16 |  |  |
| 4 | 原立管切割封堵 | 型号:DN100; 封堵方式：10cm镀锌盲板焊接封堵。 | 处 | 16 |  |  |
| 5 | 不锈钢伸缩节安装 | 型号：DN100 ；材质：304不锈钢。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 开孔（打洞）及封堵 | 开孔直径：110cm；墙面机械开孔及混凝土封堵。  | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 阀门安装 | 闸阀；型号：DN100 ；材质：铸铁；含法兰及辅材。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 阀门安装 | 蝶阀；型号：DN100；材质：铸铁；含沟槽管件。 | 个 | 25 |  |  |
| 9 | 人工土方开挖恢复 | 挖沟槽土方及回填（自行现场勘察核算工作量）；本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 阀门井破除及修复 | 圆井（深度2m，直径0.8m），阀门井破除及修复。 | 座 | 2 |  |  |
| 11 | 吊顶拆除恢复 | 吊顶拆除及恢复；（自行现场勘察核算工作量）；本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 垃圾清运 | 垃圾清运（自行现场勘察核算工作量）；本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 管道保温 | 室外DN100镀锌钢管铝皮橡塑保温;橡塑厚度20mm；铝皮厚度0.3mm。 | 米 | 3 |  |  |
| 14 | 第三方消防检测 | 委托具有消防检测资质的第三方单位的消防检测费（由采购人指定第三方消防检测单位）。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（元）（含税价） | 小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件3：主要材料品牌承诺表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要材料名称 | 材料标准要求 | 推荐品牌 | 承诺品牌 |
| 热镀锌钢管 | 国标 | 友发、金洲、国强 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日